Pos. 1 Novoferm DuoPort 700 h/c zweiflügeliges Drehflügeltor (Aluminium-Rahmenkonstruktion)

Novoferm DuoPort 700 h/c zweiflügeliges Drehflügeltor (Aluminium-Rahmenkonstruktion)

Torelement
In Aluminiumprofilen (optional thermisch getrennt) eingefasste Torflügelfüllungen aus 45 mm dicken, doppelwandigen Stahlsektionen mit PUR-Hartschaumkern. Flügelteilung mittig ab BRB 1750,
Tore gleicher Baurichthöhen sind nicht ansichtsgleich zu anderen Sektionaltoren.

Motive (typenabhängig):
- Waagerechte Sicke (woodgrain-dessiniert)
- Großsicke (woodgrain-dessiniert oder glatt)
- Großlamelle (woodgrain-dessiniert oder glatt)
- Kassettenprägung (woodgrain-dessiniert)

Oberfläche (typenabhängig):
- Woodgrain-dessiniert
- Glatt
- Golden oak
- Dark oak
- Mahagoni
- Winchester 
- Moor oak 
- Black oak
- Satin grey
- Satin Dark grey
- Satin brown 
- Satin white

Oberflächenbeschichtung

Türblattfüllung
Stahlsektionen aus verzinktem Feinblech mit beidseitiger Polyester-Lackierung.

Standard:
Außenseite: verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
Innenseite:  grauweiß, ähnlich RAL 9002

Super Color-Farbtöne (gegen Mehrpreis):
ähnlich RAL
- 5011 (Stahlblau)
- 6005 (Moosgrün )
- 6009 (Tannengrün )
- 7016 (Anthrazitgrau)
- 7035 (Lichtgrau)
- 7040 (Fenstergrau)
- 8001 (Ockerbraun)
- 8011 (Nussbraun)
- 8014 (Sepiabraun)
- 9006 (Weißaluminium)
- 9007 (Graualuminium)

Ausgenommen: 
Leuchtfarben RAL 1026, 2005, 2007, 3024, 3026,
Perleffektfarben RAL 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023,
Dunkle Farbtöne RAL 3007, 4006, 4007, 5004, 7021, 8022, 9004, 9005, 9011, 9017, 9021

Zarge
Einbaufertig aus Aluminiumprofilen (optional thermisch getrennt). Bautiefe 70 mm, doppelte Anschlagdichtung 3-seitig sowie Anschlag- plus Auflaufdichtung im Schwellenbereich.

Erhältlich als:
Blockzarge, innen- oder außenöffnend. 

Schloss und Beschläge 
Schloss mit Profilzylinder 31,5/ 60,0 mm und Rundgriff-Drückergarnitur, alufarben mit ovalen Kunststoff-Rosetten, Drückerhöhe 1050 mm von OFF. 

2-teilige Aufsatzbänder, 3D-verstellbar, Oberfläche eloxiert E6/EV1 (Standard)

Verriegelung einfach oder als Option 3-fach mit Bandsicherung für erhöhte Einbruchhemmung (möglich ab BRH 1900) 

Details: 
- DIN – Richtung Gehflügel (DIN R/L) 		..............................
- Einbau (in der Öffnung/hinter der Öffnung) 	..............................
- Öffnungsrichtung (innen/außen)		..............................
- Lichtes Öffnungsmaß (BxH) in mm 		..............................
- Farbe: ähnlich RAL 				..............................