Pos. 1 Novoferm Nebentür für Sektionaltor E® Typ iso 45 (Aluminium-Rahmenkonstruktion)

Nebentür für Sektionaltor E® Typ iso 45, Aluminium-Rahmenkonstruktion

Türelement
In Aluminiumprofilen (nicht thermisch getrennt) eingefasste Türblattfüllungen aus 45 mm dicken, doppelwandigen Stahlsektionen mit PUR-Hartschaumkern. Ansichtsgleich mit Sektionaltoren gleicher Baurichtmaß-Höhe. Bei Normgrößen ist die Sicken- bzw. Kassettenflucht nur mit Toren gleicher Baurichthöhe möglich. (Leichte Abweichungen der Motivflucht sind möglich).

Motive (typenabhängig):
- Waagerechte Sicke (woodgrain-dessiniert)
- Großsicke (woodgrain-dessiniert oder glatt)
- Großlamelle (woodgrain-dessiniert oder glatt)
- Kassettenprägung (woodgrain-dessiniert)

Oberfläche (typenabhängig):
- Woodgrain-dessiniert
- Glatt
- Golden oak
- Dark oak
- Mahagoni
- Winchester 
- Moor oak 
- Black oak
- Satin grey
- Satin Dark grey
- Satin brown 
- Satin white

Oberflächenbeschichtung

Türblattfüllung
Stahlsektionen aus verzinktem Feinblech mit beidseitiger Polyester-Lackierung

Standard:
Außenseite: verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
Innenseite:  grauweiß, ähnlich RAL 9002

Super Color-Farbtöne (gegen Mehrpreis):
ähnlich RAL
- 5011 (Stahlblau)
- 6005 (Moosgrün )
- 6009 (Tannengrün )
- 7016 (Anthrazitgrau)
- 7035 (Lichtgrau)
- 7040 (Fenstergrau)
- 8001 (Ockerbraun)
- 8011 (Nussbraun)
- 8014 (Sepiabraun)
- 9006 (Weißaluminium)
- 9007 (Graualuminium)

Ausgenommen: 
Leuchtfarben RAL 1026, 2005, 2007, 3024, 3026,
Perleffektfarben RAL 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023,
Dunkle Farbtöne RAL 3007, 4006, 4007, 5004, 7021, 8022, 9004, 9005, 9011, 9017, 9021

Zarge
Einbaufertig aus Aluminiumprofilen (nicht thermisch getrennt). Bautiefe 55 mm, doppelte Anschlagdichtung 3-seitig und Lippendichtung im Schwellenbereich. Bei Sonderfarbtönen wird die Zarge von außen auch im Farbton des Tores lackiert. 

erhältlich als:
-	Blockzarge, innen- oder außenöffnend (Standard)
-	Eckzarge, 3-seitig, innen- oder außenöffnend
-	Eckzarge, 4-seitig (umlaufend), nur außenöffnend
-	Klemmzarge, 3-seitig, nur außenöffnend 
(Mauerweite 60 bis 85 mm oder 86 bis 110 mm oder 111 bis 125 mm)

Beschlag 
Schloss mit Profilzylinder 31,0/ 46,0 mm und schwarzer Kunststoff-Rundgriff-Drückergarnitur mit ovalen Kunststoff-Rosetten, Drückerhöhe 1050 mm von OFF. 

Verriegelung einfach oder als Option 3-fach mit Bandsicherung für erhöhte Einbruchhemmung (nur bei Blockzarge).

Details: 
- Zargenart (Block-, Eck-, Klemmzarge) 		..............................
- DIN – Richtung (DIN R/L) 			..............................
- Einbau (in der Öffnung/hinter der Öffnung) 	..............................
- Öffnungsrichtung (innen/außen)		..............................
- Lichtes Öffnungsmaß (BxH) in mm 		..............................
- Farbe: ähnlich RAL 				..............................