Pos. 1 Novoferm NovoRol automatisches Garagen-Rolltor

Garagen-Rolltor, NovoRol,  als automatisches Garagentor mit PUR-geschäumten Aluminium-Lamellen

Typ
Typ Novoferm NovoRol

Öffnungsmaß:
(B x H in mm): ............... x ...............

Max. Rahmenaußenmaß 
(B x H in mm): ............... x ...............

Anschlagsbreite (von innen gesehen) 
Links : ............... 
Rechts : ............... 

Sturzhöhe: ……………………			

bei Einbau /vor hinter der Öffnung:  
Sturzbedarf:			Öffnungshöhe +300 mm 
optimierter Sturzbedarf:  	Öffnungshöhe +400 mm (max. lichte Durchfahrt) 

Einbauart
-	Hinter der Öffnung 	[…]
-	In der Öffnung 		[…]
-	Vor der Öffnung	[…]

Antriebsanordnung (von innen gesehen, auch bei Außenrollern)
- links 										[….]
- rechts										[….]

Größenbereich: Bau-Richtmaße
Breite: 	1700 -5000 mm 
Höhe: 	1700 – 3100 mm 

Rolltorpanzer: 
doppelwandige Leichtmetall-Lamellen aus Aluminium, 77 mm
hoch (sichtbares Profil im Panzer), ca. 15 mm dick,
vollständig mit PUR-Hartschaum in gleichmäßiger
Struktur und Dichte ausgeschäumt, mit hoher Steifigkeit
und Stabilität durch fest haftenden Verbund zwischen
Hartschaumkern und Leichtmetallprofil, scharnierartig
verbunden, witterungsbeständig, gegen seitliches
Verschieben unter einander gesichert, Abschlussprofil
mit dauerelastischer Schlauchdichtung inkl. optischer Schließkantensicherung für dichten
Torabschluss.

Rahmen / Zarge 
seitlich 90 mm Breite Torblattführungen (2 Kammern) aus Stahl mit integriertem Gleitprofil und Bürstendichtung.
oben 300 x 300 mm Kasten für Rollpanzer aus Stahlblech 
in Standardfarbe RAL 9016 verkehrsweiß lackiert
Optional: Torrahmen und Kasten in der Farbe des Torblattes

Farbe / Oberflächenbeschichtung 
Einbrennpulverbeschichtung auf Polyesterbasis
Standard: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, grundbeschichtet

Standardfarben: RAL 9016 Verkehrsweiß oder Golden oak
Erhältliche Farben :
Hellelfenbein ähnlich RAL 1015
Purpurrot ähnlich RAL 3004
Blassgrün ähnlich RAL 6021
Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016
Sepiabraun ähnlich RAL 8014
Graubraun ähnlich RAL 8019
Tiefschwarz ähnlich RAL 9005
Weißaluminium ähnlich RAL 9006
Schwarz 2100 Sablé 

Lichtausschnitt/ Lüftung 
Carboglas-Lamelle (Acrylglasfenster-Lamelle) in jeder 2ten Lamelle möglich. 
Anzahl	(von oben beginnend)							[….]

Lüftungslamelle in jeder 2ten Lamelle möglich. 
Anzahl (von unten beginnend 2te Lamelle) 					[….]

Ausführung Welle
Oktagonale  Rohrwalze aus verzinktem Stahlrohr, 
Durchmesser 70 mm zur besseren Aufwicklung des Panzers, 

Integrierter elektrischer Antrieb 
Rohrmotor mit separater Steuerung für die Montage auf der Wand (230 V/ 50 Hz), 50 N - 100 N torgrößenabhängig) steckerfertig verkabelt, 
Im Steuergehäuse integrierter Drucktaster und LED Beleuchtung (E27) 
mechanische Aufschiebesicherung, Öffnungsgeschwindigkeit: ca. 10 cm/s
Personensicherheit durch Schließkantensicherung an der Hauptschließkante (serienmäßig)

Notentriegelung
Manuelle Notentriegelung von innen möglich (Nothandkurbel beiliegend) 
optische Schließkantensicherung (serienmäßig)
Außenroller mit Profilzylindersicherung der Notentriegelung (serienmäßig)

optional:  Außenentriegelungsbausatz für die Notentriegelung eines Innenrollers ohne zweiten Zugang zur Garage

Der Kabelabgang für die Schließkantensicherung vom Torblatt erfolgt über die Bodenlamelle anhand der Anordnung des Antriebes.

Sicherheit
Abrollsicherung gegen Herunterfallen des Torblattes, Schließkantensicherung (optisch), Aufschubsicherung gegen Aufhebeln des Torblattes von Außen
Bei Ausfall der Schließkantensicherung: Steuerung ohne Selbsthaltung  („Totmannsteuerung“)

Lieferumfang:
- Rollpanzer 
- Torblattführung (Rahmen)
- Handkurbel (für Notbetrieb)
- Steuereinheit inkl. 2 Stück 2-Kanal-Funkfernsteuerung Mini- Novotron 502
liefern und einbauen
einschließlich erforderlicher Nebenarbeiten
nach den Einbau- und Montagehinweisen des Herstellers
nach den Richtlinien der VOB
nach den Detail- und Einbauplänen Nr. ...............
nach den Angaben der örtlichen Bauleitung

Material …
Lohn …
EP …
GP ...