Pos.1 Novoferm NovoPort®, Sektionaltor E®, Typ iso 70 Premium Plus 

Novoferm NovoPort®, Sektionaltor E®, Typ iso 70, mit serienmäßigem Antrieb

Lichtes Öffnungsmaß (BxH mm): ........... x ............

Torblatt: 
Sektionen 67 mm dick, thermisch getrennt mit Fingerklemmschutzprofil. Stahlsektionen aus verzinktem Feinblech, doppelwandig, mit PUR-Hartschaumkern (Wärmedämmwert k = 0,34 W/qmK).
Oberfläche Noblesse,  glatt, (typenabhängig).
Innenseite einheitlich in RAL 9016 verkehrsweiß
Sektionen vorgerichtet für Montage von Beschlägen, Schloss und Bodendichtung.

Gewichtsausgleich 
wahlweise in der Winkelzarge angeordnete Mehrfach-Sicherheits-Zugfederpakete mit Doppelstahlseilen und kugelgelagerten Umlenkrollen oder über Torsionsfederwelle mit integrierter, beidseitiger Federbruchsicherung gemäß DIN EN 12604 und innenliegender Seilführung (bis Tore max. Breite von 3000 mm und Höhe von 2375 mm (Noblesse (glatt)). 
Tore größer als oben genannt werden generell mit einer Torsionsfederwelle ausgestattet

Winkelzargen-Seitenteile (mit Eingriffschutz) und Zargenblende aus verzinktem Feinblech.
Oberfläche: Winkelzargen-Seitenteile glatt, Zargenblende glatt.
Dichtungen: Winkelzargen-Seitenteile und Zargenblende mit EPDM-Dichtungen. 

Torblattoberfläche (Sektionen) mit
- waagerechten Großsicken (woodgrain-dessiniert oder glatt)
- Großlamellen (woodgrain-dessiniert oder glatt)

Optional:
- Winkelzargen-Verkleidungsprofil im Farbton des Tores, glatt	
- Torzarge in verstärkter Ausführung mit Verstärkungsprofil
- Zargenblende in verstärkter Ausführung mit Verstärkungsprofil

Beschlagsausführung
- ZF, Zugfeder mit senkrecht angeordneten Zugfedern
- VL, Normalbeschlag mit vorne liegender Torsionsfederwelle
- HL, Niedrigsturzbeschlag mit hinten liegender Torsionsfederwelle

Lichtöffnung als Fenster / Lichtband Variante...............

Verglasung Fenster
- mit Acrylglas Doppelscheibe, klar
- mit Acrylglas, Kristallstruktur
- Mastercarré (nur Var. 9)

Verglasung Lichtband 
- mit Acrylglas Doppelscheibe, klar
- mit Acrylglas, Kristallstruktur
- mit Stegdoppelplatte (16mm)
- Doppelscheibe Polycarbonat
- Streckgitter verzinkt, lackiert in Torblattfarbe, Lüftungsquerschnitt 44 % (Nur bei Lichtband möglich)
- Streckgitter verzinkt, lackiert in Torblattfarbe, Lüftungsquerschnitt 76 % (Nur bei Lichtband möglich)

Farbton Stahltore außen ähnlich RAL
- 9016 (Verkehrsweiß), Standard, grundbeschichtet
- 5011 (Stahlblau), endbeschichtet
- 6005 (Moosgrün) , endbeschichtet
- 6009 (Tannengrün) , endbeschichtet
- 7016 (Anthrazitgrau) , endbeschichtet
- 7035 (Lichtgrau) , endbeschichtet
- 7040 (Fenstergrau) , endbeschichtet
- 8001 (Ockerbraun) , endbeschichtet
- 8011 (Nussbraun) , endbeschichtet
- 8014 (Sepiabraun) , endbeschichtet
- 9006 (Weißaluminium) , endbeschichtet
- 9007 (Graualuminium) , endbeschichtet

- Farbton Stahltore außen ähnlich RAL.............................. , endbeschichtet

Satin-Farbton, seidenmatt, dekorativ, endbeschichtet / Stahltore außen ähnlich RAL
-	Satin white, ähnlich RAL 9016
-	Satin Window grey, ähnlich RAL 7040
-	Satin grey, Mischfarbton
-	Satin Dark grey, ähnlich RAL 7016
-	Satin brown, ähnlich RAL 8014

Holz-Optiken, witterungsbeständig, endbeschichtet / Stahltore außen / Korrespondenz-Farbton ähnlich RAL
-	Golden oak, ähnlich RAL 8007
-	Dark oak, ähnlich RAL 8028
-	Mahagoni, Mischfarbton
-	Winchester, ähnlich RAL 8001
-	Night oak, ähnlich RAL 8022

Torantrieb (bei NovoPort® vormontierter Torantrieb im Leistungsumfang enthalten), 
Alternativ Typ Novomatic ...............

Torbedienung zusätzlich mit:
- Griff- und Schloss 
- 2-Kanal-Handsender (KeeLoq/AES 128) Mini-Novotron 522 
- 2-Kanal-Handsender (KeeLoq/AES 128) Mini-Novotron 522 Design
- 3-Kanal- Handsender (AES 128) Mini-Novotron 523 Protect 
- 4-Kanal-Handsender Mini-Novotron 524
- 4-Kanal-Handsender Mini-Novotron 524 Design
- Wandhalter für vorgenannten Handsender
- Schlüsseltaster in Aufputzmontage
- Schlüsseltaster in Unterputzmontage
- Funk-Schlüsseltaster, Unterputz
- Homematic IP Set (Access Point & Aufsteckmodul) 
- Homematic IP Aufsteckmodul (zusätzlich)
- Innogy Set (SHC 2.0 & Aufsteckmodul) 
- Innogy Aufsteckmodul (zusätzlich)
- Delta Dore Set (Gateway & Aufsteckmodul) 
- Delta Dore Aufsteckmodul (zusätzlich)

Codetaster:
- Metalltastatur, kabelgebunden
- Metalltastatur, Funkbetrieb, weiß
- Metalltastatur, Funkbetrieb, schwarz
- Deckenzugtaster

Ausstattung mit Sicherheitseinrichtung
- Lichtschranke „Easy“ 
- Gegenlichtschranke
- Reflexionslichtschranke
- Schließkantensicherung

Tore mit Antrieb ohne 2. Zugang:
-	Notentriegelung Extra 315 für iso 70 (Tor ohne Schloss und Griff)