NovoSpeed ALU R
Novoferm Rolltor, Alu, doppelwandig

Kurzbeschreibung
•	Öffnungsgeschwindigkeit 1 m/s
•	besonders wärmedämmend
•	spezielle Profilform für engere Wicklung und geringere Sturzhöhe
•	deutlich geräusch- und abriebärmer
•	hochwertige Optik
•	mit elektrischem FU-Antrieb
•	auch mit Lichtausschnitt-Lamellen

Lamellen 
80 mm hoch (sichtbarer Profilbereich im Panzer), ca. 20 mm dick

Erforderlicher Platzbedarf
siehe Prospekt

Ausschreibungstexte – Standardausstattung

NovoSpeed ALU R
Alu, doppelwandig, besonders wärmedämmend

Rolltorpanzer 
doppelwandige Leichtmetall-Lamellen aus AlMgSi, 80 mm hoch (sichtbares Profil im Panzer), ca. 20 mm dick, vollständig mit PUR-Hartschaum in gleichmäßiger Struktur und Dichte ausgeschäumt, mit hoher Steifigkeit und Stabilität durch festhaftenden Verbund zwischen Hartschaumkern und Leichtmetallprofil, scharnierartig verbunden, witterungsbeständig, gegen seitliches Verschieben untereinander gesichert, Abschlussprofil mit dauerelastischer Schlauchdichtung für dichten Torabschluss. Schongurte für geräuschärmer Lauf. 

Ausführung 
Rohrwalze aus grundiertem Stahlrohr, entsprechend der zulässigen Durchbiegung von 1/500 der Gesamtwellenlänge dimensioniert, Mindestdurchmesser 168 mm zur besseren Aufwicklung des Panzers, Lagerung in groß dimensionierten, wartungsfreien Pendelkugel-lagern, auf seitlichen Konsolen aufliegend. 

Führungsschienen FS2 aus stabilen Stahlprofilen, sendzimir-verzinkt, mit verschleißfesten Kunststoff-Leisten.

Anroll-Konsolen aus verzinktem Stahl, für die Lagerung des Pendelkugellagers, mit Montageplatte. 

Elektrischer Antrieb mit Unfallschutz-Kontaktleiste. FU-Aufsteckgetriebe (Schneckengetriebe), wartungsfrei, öldicht gekapselt, mit eingebauter Elektromagnetbremse (in jeder Lage betriebsfähig), mit digitale Endschaltern, Kraftübertragung vom Antrieb zur Rohrwalze erfolgt mit einer Stahlwelle, mit Nothandkurbel und Fangvorrichtung (TÜV-geprüft und wartungsfrei). Betriebsspannung 400 V Drehstrom. Steuerung mit Steuerspannung 24 V, mit Folientastatur Funktion „Auf–Halt–Zu” 

Befestigungsarten (der Führungsschienen, Lagerkonsolen, Antriebskonsolen)
	Anschweißmontage auf vorhandener Stahlkonstruktion
	Montage ohne Schweißen mit Stahlhalter
	Dübelmontage mit zugelassenen Sicherheitsdübeln (Beton erforderlich)

Oberflächen
Rolltorpanzer Alu natur mit Klarlack; 
Rolltorpanzer Bandbeschichtet RAL 9002, 9006, 9007, 9010, oder 7016; 
Führungsschienen FS2 sendzimir-verzinkt

..... Stück 
Öffnungsmaße (B x H mm): 
......... x ..........
lichte Durchgangsmaße 
(B x H mm): .......... x ..........	 (max. 5000 x 5000 mm)

Antriebsanordnung 
(von innen gesehen)
	links  oder
	rechts 
seitlich vorhandener Platz .......... mm

Ausschreibungstexte – Sonderausstattung

Lichtausschnitt-Lamellen
THGL80,  ........ Stück, mit zweischaligem Kunststoffeinschub (nicht glasklar), Lichtausschnitte 90 x 39 mm, Ecken abgerundet, Abstand zwischen einander jeweils 50 mm, seitlicher Abstand am Torrand links und rechts min. 200-269 mm. (Pro Rolltor max. fünf Lamellen mit Fensterausschnitten)

	Sturzblende horizontal, feststehend, aus gleichen Profilen wie der Panzer, feststehend, in Stahlrahmen eingefasst.

	Sturzabdichtung gegen Wärmeverlust (mit fest in Lamelle integrierter Kunststoffdichtung)

	Schlüsselschalter
	Aufbauform, Bezeichnung „Auf–Halt–Zu“
	Aufbauform, Bezeichnung „Ein–Aus–Auf–Halt–Zu“
	Einbauform, Bezeichnung „Ein–Aus–Auf–Halt–Zu“
	Einbauform, Bezeichnung „Auf–Halt–Zu“
	Standsäule mit eingebautem Schlüsselschalter, Bezeichnung „Auf–Halt–Zu“

	Farbbeschichtung auf Anfrage

	Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: