Rolltor TH80
Novoferm Rolltor, Alu, doppelwandig
Kurzbeschreibung
•	besonders wärmedämmend
•	spezielle Profilform für engere Wicklung und geringere Sturzhöhe
•	deutlich geräusch- und abriebärmer
•	hochwertige Optik
•	mit elektrischem Antrieb
•	auch mit Lichtausschnitt-Lamellen

Lamellen 
80 mm hoch (sichtbarer Profilbereich im Panzer), ca. 20 mm dick

Erforderlicher Platzbedarf
siehe Prospekt

Ausschreibungstexte – Standardausstattung

Rolltor TH80
Alu, doppelwandig, besonders wärmedämmend

Rolltorpanzer 
doppelwandige Leichtmetall-Lamellen aus AlMgSi, 80 mm hoch (sichtbares Profil im Panzer), ca. 20 mm dick, vollständig mit PUR-Hartschaum in gleichmäßiger Struktur und Dichte ausgeschäumt, mit hoher Steifigkeit und Stabilität durch festhaftenden Verbund zwischen Hartschaumkern und Leichtmetallprofil, scharnierartig verbunden, witterungsbeständig, gegen seitliches Verschieben untereinander gesichert, Abschlussprofil mit dauerelastischer Schlauchdichtung für dichten Torabschluss.

Ausführung 
Rohrwalze aus grundiertem Stahlrohr, entsprechend der zulässigen Durchbiegung von 1/500 der Gesamtwellenlänge dimensioniert, Mindestdurchmesser 168 mm zur besseren Aufwicklung des Panzers, Lagerung in groß dimensionierten, wartungsfreien Pendelkugel-lagern, auf seitlichen Konsolen aufliegend. 

Führungsschienen FS2 aus stabilen Stahlprofilen, sendzimir-verzinkt, mit verschleißfesten Kunststoff-Leisten.

Konsolen aus grundiertem Stahl, für die Lagerung des Pendelkugellagers, mit Montageplatte.

Elektrischer Antrieb mit Aufsteckgetriebe (Schneckengetriebe), wartungsfrei, öldicht gekapselt, mit eingebauter Elektromagnetbremse (in jeder Lage betriebsfähig), mit digitalen Endschaltern und Sicherheitsendschaltern, Kraftübertragung vom Antrieb zur Rohrwalze erfolgt 
mit einer Stahlwelle, mit Nothandkurbel und Fangvorrichtung (TÜV-geprüft und wartungsfrei). Betriebsspannung 400 V Drehstrom. Steuerung mit Steuerspannung 24 V, mit Folientastatur Funktion „Auf–Halt–Zu” in Totmannschaltung.

Befestigungsarten (der Führungsschienen, Lagerkonsolen, Antriebskonsolen)
	Anschweißmontage auf vorhandener Stahlkonstruktion
	Montage ohne Schweißen mit Stahlhalter
	Dübelmontage mit zugelassenen Sicherheitsdübeln (Beton erforderlich)

Oberflächen
Rolltorpanzer Beidseitig Bandbeschichtet RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 7016 
Führungsschienen FS2 sendzimir-verzinkt

..... Stück 
Öffnungsmaße (B x H mm): 
......... x ..........
lichte Durchgangsmaße 
(B x H mm): .......... x ..........	 (max. 5000 x 8000 mm)

Antriebsanordnung 
	(von innen gesehen)
	links (besserer Zugang zum Elektroanschluss) oder 
	rechts 
	seitlich vorhandener Platz .......... mm

Ausschreibungstexte – Sonderausstattung

	Einbruchsicherung gegen Anheben des Rolltorpanzers mit Schloss (PZ-gelocht, Zylinder bauseits), Handgriff, seitlich einschließendes Gestänge und
	Abschaltkontakt, alternativ 
	mit elektromagnetischer Torverriegelung

	Lichtausschnitt-Lamellen
THGL80,  ........ Stück, mit zweischaligem Kunststoffeinschub (nicht glasklar), Lichtausschnitte 90 x 39 mm, Ecken abgerundet, Abstand zwischen einander jeweils 50 mm, seitlicher Abstand am Torrand links und rechts min. 200-269 mm. (Pro Rolltor max. fünf Lamellen mit Fensterausschnitten)

	Seitliches Besatzprofil 
	auf Antriebsseite, 
	auf Lagerseite

	Sturzblende vertikal 
	aus gleichen Profilen wie der Panzer, feststehend, in Stahlrahmen eingefasst 
	aus verzinktem Blech gekantet

	Sturzblende horizontal, feststehend, aus verzinktem Blech gekantet, wärmeisoliert

	Sturzabdichtung gegen Wärmeverlust (mit fest in Lamelle integrierter Kunststoffdichtung)

	Seitendichtung für Führungsschiene FS2, Bürstensaum gegen Wärmeverlust an den Kunststoffleisten der Torinnenseite

	Schlüsselschalter
	Aufbauform, Bezeichnung „Ein–Aus“
	Aufbauform, Bezeichnung „Auf–Halt–Zu“
	Aufbauform, Bezeichnung „Ein–Aus–Auf–Halt–Zu“
	Einbauform, Bezeichnung „Ein–Aus–Auf–Halt–Zu“
	Einbauform, Bezeichnung „Auf–Halt–Zu“
	Standsäule mit eingebautem Schlüsselschalter, Bezeichnung „Auf–Halt–Zu“

	Unfallschutz-Kontaktleiste 

	Zusatz-Steuerung nach Wahl
	..................................

	Farbbeschichtung auf Anfrage

	Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: