Pos.1 Novoferm NovoPort®, Sektionaltor E®, Typ iso 20 

Novoferm NovoPort®, Sektionaltor E®, Typ iso 20, mit serienmäßigem Antrieb

Lichtes Öffnungsmaß (BxH mm): ........... x ............

Sektionen 20 mm dick, Fingerklemmschutzprofil. Stahlsektionen aus verzinktem Feinblech, doppelwandig, mit PUR-Hartschaum (Wärmedämmwert k = 1,0 W/qmK).
Oberfläche Woodgrain-dessiniert oder glatt (typengebunden).
Sektionen vorgerichtet für Montage von Beschlägen, Schloss, Bodenprofil und Bodendichtung.
Verstellbare Bodendichtung (max. 15 mm)

In der Winkelzarge senkrecht angeordnete Mehrfach-Sicherheits-Zugfederpakete mit Doppelstahlseilen und kugelgelagerten Umlenkrollen. 
Winkelzargen-Seitenteile (mit Eingriffschutz) und Zargenblende aus verzinktem Feinblech.
Oberfläche: Winkelzargen-Seitenteile glatt; verkehrsweiß (auch bei Sonderlackierungen) Zargenblende glatt.
Dichtungen: Winkelzargen-Seitenteile und Zargenblende mit EPDM-Dichtungen.
Mit serienmäßigem Renovierungs-Zargenfuß, verzinkt.

Zubehör:
Winkelzargen-Verkleidungsprofil im Farbton
des Tores, glatt					...............

Torblattoberfläche (Sektionen) mit
- waagerechten Sicken (woodgrain-dessiniert)
- waagerechten Großsicken (woodgrain-dessiniert)
- stilvollen Großlamellen (glatt)

Lichtöffnung als Fenster / Lichtband Variante  ...............

Verglasung 
- mit Acrylglas Doppelscheibe, klar
- mit Acrylglas, Kristallstruktur
- mit Stegdoppelplatte aus Polycarbonat, klar

Farbton Stahltore außen ähnlich RAL
- 9016 (Verkehrsweiß), Standard, grundbeschichtet
- 5011 (Stahlblau), endbeschichtet
- 6005 (Moosgrün) , endbeschichtet
- 6009 (Tannengrün) , endbeschichtet
- 7016 (Anthrazitgrau) , endbeschichtet
- 7035 (Lichtgrau) , endbeschichtet
- 7040 (Fenstergrau) , endbeschichtet
- 8001 (Ockerbraun) , endbeschichtet
- 8011 (Nussbraun) , endbeschichtet
- 8014 (Sepiabraun) , endbeschichtet
- 9006 (Weißaluminium) , endbeschichtet
- 9007 (Graualuminium) , endbeschichtet

- Farbton Stahltore außen ähnlich RAL.............................. , endbeschichtet

Torantrieb (bei NovoPort® vormontierter Torantrieb im Leistungsumfang enthalten), 
Alternativ: Typ Novomatic ...............

Tor Bedienung über
- Griff-und Schloss
- 2-Kanal-Handsender (KeeLoq/AES 128) Mini-Novotron 522 
- 2-Kanal-Handsender (KeeLoq/AES 128) Mini-Novotron 522 Design
- 4-Kanal-Handsender Mini-Novotron 524
- 4-Kanal-Handsender Mini-Novotron 524 Design
- Wandhalter für vorgenannten Handsender
- Schlüsseltaster in Aufputzmontage
- Schlüsseltaster in Unterputzmontage
- Funk-Schlüsseltaster, Unterputz
- Homematic IP (bestehend aus Gateway & Aufsteckmodul) als Starter Set
- Innogy / Livisi SmartHome-Paket (bestehend aus Gateway & Aufsteckmodul) als Starter Set 
- Delta Dore-Set (bestehend aus Gateway & Aufsteckmodul) als Starter Set
- Aufsteckmodul des jeweiligen Partners (zusätzlich)

Codetaster:
- Metalltastatur, kabelgebunden
- Metalltastatur, Funkbetrieb, weiß
- Metalltastatur, Funkbetrieb, schwarz
- Deckenzugtaster

Tore mit Antrieb ohne 2. Zugang:
-	Notentriegelung Extra 315 (Tor ohne Schloss und Griff)
-	Notentriegelung Extra 304 (Tor mit  Schloss und Griff)

Ausstattung mit Sicherheitseinrichtung
- Ampelsteuerung/ Einbahnregelung inkl. Ampeln rot/grün
- Signallampe rot
- Signallampe grün
- Sicherheitslichtschranke „Easy“
- Gegenlichtschranke
- Reflexionslichtschranke
- Schlupftürkontakt (Sektionaltore E°)
- Schließkantensicherung