Pos. 1 Schwingtore für Einzelstellplätze in Sammelgaragen

Garagentor als automatisches Schwingtor mit Dreifachverriegelung mit Deckenlaufschiene, 
Garagentor als Schwingtor mit Deckenlaufschiene 

Typ
Typ Kiel 		(Rundlochung 50 mm)
Typ K 90 Air 	(Lochung 90 x 90 mm)
Typ Micro 		(Lochung im Mittelblech 5x5 mm)

Baurichtmaß:
(B x H in mm): ............... x ...............

Modell:
Modell Kiel, Torblatt mit Rundlochung (50 mm), grundbeschichtet
Modell 90 Air, Torblatt mit quadratischer Lochung (90 x 90 mm), grundbeschichtet
ermöglicht Brandlokalisierung und – bekämpfung
Modell Micro, Torblatt mit quadratischer Lochung im Mittelblech (5 x 5 mm)

Lüftungsquerschnitt: 
Kiel:  10 – 14 % (größenabhängig); Durchschnittswert: 12 % 
90 Air: 29 % – 42 % (größenabhängig); Durchschnittswert: 36 % 
Micro: 14 – 17% (größenabhängig); Durchschnittswert: 16 % 

Farbton
Einbrennpulverbeschichtung auf Polyesterbasis
Standard: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, grundbeschichtet

Super Color-Farbtöne (gegen Mehrpreis; grundbeschichtet):
ähnlich RAL
- 5014 (Taubenblau)
- 6009 (Tannengrün )
- 7016 (Anthrazitgrau) 
- 7035 (Lichtgrau) 
- 7040 (Fenstergrau)
- 8001 (Ockerbraun)
- 8014 (Sepiabraun)

Sonderlackierung ähnlich RAL-Farbtonkarte Nr. .........

Füllung:
- Stahl-Füllung

Verriegelung: 
-	eingriff geschützte Riegelstangen, 
-	dreifach-Verriegelung bei Verwendung des Schwingtor mit System (Tresorverriegelung)

Torgriff 
-	aus Kunststoff, Farbton Schwarz
-	Edelstahl
-	aus Aluminium, Farbton
- silberfarbig eloxiert,
- messingfarbig eloxiert,

kunststoffbeschichtet, Farbton
- verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
- sepiabraun, ähnlich RAL 8014

Torbedienung zusätzlich mit:
- Griff- und Schloss 
- 2-Kanal-Handsender (KeeLoq/AES 128) Mini-Novotron 522 
- 2-Kanal-Handsender (KeeLoq/AES 128) Mini-Novotron 522 Design
- 2-Kanal-Micro-Handsender (KeeLoq)
- 4-Kanal-Handsender Mini-Novotron 524
- 4-Kanal-Handsender Mini-Novotron 524 Design
- 4-Kanal-Handsender (Multibit)
- Wandhalter für vorgenannten Handsender
- Schlüsseltaster in Aufputzmontage
- Schlüsseltaster in Unterputzmontage
- Funk-Schlüsseltaster, Unterputz

Codetaster:
- Metalltastatur, kabelgebunden
- Metalltastatur, Funkbetrieb, weiß
- Metalltastatur, Funkbetrieb, schwarz
- Deckenzugtaster

Ausstattung mit Sicherheitseinrichtung
- Gegenlichtschranke
- Reflexionslichtschranke
- Schließkantensicherung

Einbau:
- hinter der Öffnung
- in der Öffnung