NovoFire Alu T90-1 / T90-2
Ein-/zweiflügelige Novoferm Riexinger Feuer-/Rauchschutztüren bzw. Wandelemente aus Alu-Rohrrahmenprofilen
Kurzbeschreibung
•	Rohrrahmentür aus Aluminium mit EPDM-Anschlagdichtung 
•	mit Brandschutzverglasung
•	auch mit Rauchschutz
•	Festteile auch mit Oberlicht
•	Festteile auch mit Seitenteilen
•	auch Wandelemente / raumabschließende Verglasungen 
Zugelassene Abmessungen 
(Rahmenaußenmaß B x H) 
Einflügelige Tür 
von 604 x 1740 mm bis 1470 x 2480 mm
Zweiflügelige Tür
von 1470 x 1740 mm bis  2460 x 2480 mm, Standflügelmaß min. 500 mm
Wandelementhöhen bis 3985 mm, Breiten unbegrenzt zugelassen auch für F90-Montagewände und Porenbeton 
Ausführung  formschöne Konstruktion aus Präzisions-Aluminium-Profilrohr
Bautiefe 90 mm, Ansicht 150 mm
Ausschreibungstexte – Standardausstattung
Feuerschutztür aus Aluminium-Profilen 
CF T90-1, 1-flügelig, 
CF T90-2, 2-flügelig,
jeweils Zulassung Z-6.20-1836
Ausführung 
Flächenbündige, thermisch getrennte Aluminium-Profilrohrkonstruktion, Bautiefe 90 mm, Ansicht 150 mm, mit zweifacher, dreiseitig umlaufender EPDM-Anschlagdichtung, Profile mit einseitigem Glasfalz und Glashalteleisten auf Bandgegenseite
Brandschutzverglasung 
Türen, Oberlichter und Seitenteile mit Contraflam 90-N2-Glas, 36 mm dick
Schwelle 
Montageschiene
Zarge 
Rohrrahmenzarge (Blendrahmen)
Beschlag
je Flügel 2 zweiteilige Aluminium-Anschraubbänder, dreidimensional verstellbar, 3 Sicherungszapfen, Obentürschließer mit Gleitschiene, ggf. integrierter Schließfolgeregler, Einfallenschloss, vorgerichtet für Profilzylinder, verkröpfte Alu-Rundgriff-Drückergarnitur mit Stahl-kern und Oval-Rosetten, Falztreibriegel im Standflügel
Oberfläche
E6/EV1 eloxiert

..... Stück
 einflügelig /  zweiflügelig
RAM (B x H mm): .......... x .............
Ausführung:	 DIN rechts, 
			 DIN links

Ausschreibungstexte – Sonderausstattung
Feuerschutztür wie Standard, jedoch
	mit Rauchschutz nach DIN 18095
Abschlussvarianten
	mit Verbreiterungsprofil
	Festteile mit Oberlicht 
	Festteile mit Seitenteil(en), 
	 links,  rechts
	Festteile mit Schrägen 
	Festteile mit Aussparung
	Festteile mit Winkel
Spezielle Ausführungen
	andere Glasart ....................	
	Eckprofil (90 – 180°) .............	
	Statikprofil
	Sprossenprofil(e) waagrecht	
	(max. 2 je Flügel)
	Sprossenprofil(e) senkrecht	
	(max. 1 je Flügel)
	Kreuzsprossen
	Sonstiges ............................	
Andere Oberflächen 
	Endlackierung (pulverbeschichtet)
RAL nach Wahl .........................	 
Andere Schwellen  
	Dichtschwelle, absenkbare Bodendichtung  
Andere Schlösser
	Antipanik-Schloss ...............	
	Antipanikfunktion
	 DIN EN 179
	 DIN EN 1125
	 im Geh- und Standflügel
	Sonstiges ...........................	
Andere Türdrücker-Garnituren 
	Drücker- bzw. 
	Wechselgarnitur ...................	
aus anderem Material: 
	FS-Kunststoff
	Edelstahl rostfrei
	Leichtmetall
	farbig
	Antipanik-Drücker/
Wechsel-Garnitur ....................	
	Wahl-Fabrikat .......................	
	Sonstiges ............................	
Weitere Ausstattungselemente
	andere Obentürschließer 	
	Feststellanlage
	elektrischer Türöffner 
	Öffnungsmelder (Reedkontakt)
	Verschlusskontrolle (Riegelkontakt)
	Drehtürautomatik 
	Sonstiges ............................	
	Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: