NovoFire Glass 30, Systemwand

Artikelbeschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis	
NovoFire Glass  F 30 Alu-Feuerschutz-Verglasung 

Feuerhemmende und rauchdichte F30-Verglasung. 
Kombinierbar mit NovoFire Tür T30-1 und T30-2  NovoFire.
Geprüft und bauaufsichtlich zugelassen.
Breite unbegrenzt x Höhe 3600 mm

Zulassungs-Nr. DIBT: Z-19-….

Abmessung (B x H):	 … x … mm
Konstruktion: Großflächig Verglaste, feuerbeständige und rauchdichte F 30 Festverglasung ohne notwendige Sprossen. 
Stoßstellenabdichtung der Scheiben mittels zugelassene Dichtstoff. Aluminium-Rohrrahmen aus stranggepressten Profilen mit glasfaserverstärkten Polyamid Stegen, Glasleisten einseitig geklemmt, vierseitig umlaufende, beidseitige Glasfalzdichtung, geprüft nach DIN 4102, EN 1634 und DIN 18095

Bautiefe: 		74 mm

Ansichten:	
Rahmen:		75 mm	
Sockelhöhe:	              75 mm

Oberfläche: 
pulverbeschichtet bzw. eloxiert RAL:..................................		

Baukörper/Anschlüsse:
Sturzbereich:...........
Seitlich:.......
Boden:.........

Füllung/Verglasung
Brandschutzverglasung F30, kantenfein, für den Inneneinsatz