Novoferm Mehrzwecktüren
Ausschreibungstexthilfe
Novoferm Mehrzwecktürelement/e für ein lichtes Öffnungsmaß von ............... mm x ............... mm
Typ MZ-1, Türblatt aus doppelwandigem Stahlblech d = 0,88 mm, Türblattdicke 45 mm mit Isolierfüllung, 2-seitig gefälzt, 2 Konstruktionsbänder DIN 18272 und 2 Sicherungszapfen, Oberfläche feuerverzinkt und grundiert (Pulverbeschichtung, Farbton Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016)
Zusatzausstattung
Rosettenbeschlag vorgerichtet DIN ...............
mit Lichtöffnung, Abmessungen 230 x 1360 mm, Verglasung mit
7 mm Drahtornamentverglasung
19 mm Drahtornament-Isoverglasung
Zarge mit 4-seitig umlaufender NTK-Dichtung , Mauer-Dübelanker, unterer Anschlag, als
Stahl-Eckzarge, 2,0 mm, verzinkt und grundiert
Stahl-Eckzarge, 2,0 mm, mit Gegenzarge, 1,5 mm, verzinkt und grundiert
Typ MZ 53-1, Türblatt aus doppelwandigem Stahlblech, Türblattdicke 53 mm mit Isolierfüllung, 3-seitig gefälzt, dreiteilige Konstruktionsbänder mit Kugellagerring, dreidimensional verstellbar (bis 1250 x 2250 BR), 1 Sicherungszapfen, Oberfläche feuerverzinkt und grundiert (Pulverbeschichtung, Farbton Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016)
Stahlblechdicke
1,0 mm
1,5 mm
Ausführung
schalldämmend nach DIN 52210, (RW.p = 32 dB)
mit Lichtöffnung
Abmessungen 200 x 600 mm,
Abmessungen 500 x 400 mm,
Abmessungen 460 x 910 mm,
Abmessungen 450 x 1500 mm
als Rautenverglasung 300 mm
als Rautenverglasung 400 mm
als Rautenverglasung 500 mm 
als Rundverglasung 300 mm
als Rundverglasung 400 mm
als Rundverglasung 514mm
Verglasung
Drahtornamentverglasung, 6-7mm
VSG, 6mm
ISO-Drahtglas/VSG 19 mm
ISO-Glas VSG/VSG 19 mm
Zarge mit 3-seitig umlaufender NTK-Dichtung , Mauer-Dübelanker, als
Stahl-Eckzarge, 2,0 mm, verzinkt und grundiert
Stahl-Eckzarge, 2,0 mm, mit Gegenzarge, 1,5 mm, verzinkt und grundiert
Stahl-Umfassungszarge, 2,0 mm, Wandstärke ...............cm, verzinkt und grundiert
Stahl-Blockzarge, 2,0 mm, verzinkt und grundiert
Fußpunkt
Schwelle A
Schwelle B1
Schwelle B2
Schwelle B3
Schwelle C
Bodendichtung RS 1
Dichtungsschwelle RS 2
Schlagrichtung
DIN links
DIN rechts
Typ MZ 53-2, rauchdicht nach DIN 18095 (nur Vollblatt) Türblätter aus doppelwandigem Stahlblech, Türblattdicke 53 mm mit Isolierfüllung, 3-seitig gefälzt, dreiteilige Konstruktionsbänder mit Kugellagerring, dreidimensional verstellbar, 1 Sicherungszapfen, Oberfläche feuerverzinkt und grundiert (Pulverbeschichtung, Farbton Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016)
Stahlblechdicke
1,0 mm
1,5 mm
Ausführung
schalldämmend nach DIN 52210, (RW.p = 32 dB)
mit Lichtöffnung
im Gehflügel
im Standflügel
in Geh- und Standflügel
Abmessungen 200 x 600 mm,
Abmessungen 500 x 400 mm,
Abmessungen 460 x 910 mm,
Abmessungen 450 x 1500 mm
als Rautenverglasung 300 mm
als Rautenverglasung 400 mm
als Rautenverglasung 500 mm
als Rundverglasung 300 mm
als Rundverglasung 400 mm
als Rundverglasung 514 mm
Verglasung
Drahtornamentverglasung, 6-7mm
VSG, 6mm
ISO-Drahtglas/VSG 19 mm
ISO-Glas VSG/VSG 19 mm
Gehflügel
DIN links
DIN rechts
Zarge mit 3-seitig umlaufender NTK-Dichtung , Mauer-Dübelanker, als
Stahl-Eckzarge, 2,0 mm, verzinkt und grundiert
Stahl-Eckzarge, 2,0 mm, mit Gegenzarge, 1,5 mm, verzinkt und grundiert
Stahl-Umfassungszarge, 2,0 mm, Wandstärke ...............cm, verzinkt und grundiert
Stahl-Blockzarge, 2,0 mm, verzinkt und grundiert
Fußpunkt
Schwelle A
Schwelle B1
Schwelle B2
Schwelle B3
Schwelle C
Bodendichtung RS 1
Dichtungsschwelle RS 2
Typ MZ-Robusta , Türblatt aus doppelwandigem Stahlblech d = 0,88 mm, Türblattdicke 40 mm mit Isolierwabenfüllung, 3-seitig gefälzt, 2 Stück eingeschraubte 3 teilige Bänder V8026, Oberfläche feuerverzinkt und grundiert (Pulverbeschichtung, Farbton verkehrsweiß RAL 9016)
Zarge mit 3-seitig umlaufender NTK-Dichtung , Mauer-Dübelanker, als
Stahl-Eckzarge, 2,0 mm, verzinkt und grundiert
Stahl-Eckzarge, 2,0 mm, mit Gegenzarge, 1,5 mm, verzinkt und grundiert
Ausführung schalldämmend nach DIN 52210, (RW.p = 25 dB)
Ausführung mit
Lichtöffnung 1, Verglasung mit Drahtornamentglas
Lichtöffnung 2, Verglasung mit Drahtornamentglas
Lichtöffnung 3, Verglasung mit Drahtornamentglas
Schließmittel
Ausführung mit Obentürschließer, Typ GEZE TS 4000
Ausführung mit Obentürschließer, Typ DORMA TS 89
Ausführung mit Federband als Türschließeinrichtung
Türdrückerbeschlag als
Rundgriff-
Drückergarnitur
Wechselgarnitur PZ
Rundgriff-Antipanik-
Wechselgarnitur PZ
Drückergarnitur PZ
Rundgriff-Drückergarnitur PZ mit Rosetten aus
Kunststoff
Edelstahl
Rundgriff-Wechselgarnitur PZ mit Rosetten aus
Kunststoff
Edelstahl
Rundgriff-Antipanik-Wechselgarnitur PZ mit Rosetten aus
Kunststoff
Edelstahl
Rundgriff-Antipanik-Drückergarnitur PZ mit Rosetten aus
Kunststoff
Edelstahl
LM-Sicherheits-Drückergarnitur PZ
LM-Sicherheits-Wechselgarnitur PZ
Zubehör (MZ 53-1/MZ 53-2)
Ausführung mit
zusätzlichem Riegelschloss inkl. Rosette oder Leichtmetall-Sicherheitsrosette
3-Punkt-Verriegelung
Antipanik-Verriegelung
Antipanikschloss vorgerichtete für 2 Profilzylinder
Einsteckschloss vorgerichtet für 2 Profilzylinder
Drückergarnitur mit Rosette, zwei paar Ovalrosetten, Schwarz, für Schlösser mit 2 PZ-Lochungen
WC-Schloss, BMH 1000. inkl. WC-Garnitur
unterer Schwelle mit Gummidichtung
Leichtmetall-Regenleiste
eingebautem Micro-Spion
eingebautem, elektrischen Türöffner eff 17 KL6 -12V
absenkbarer Bodendichtung
zusätzlichem Konstruktionsband
zusätzlichem Sicherungszapfen
oberer Blende, feststehend, Abmessungen ..............................
Oberlicht, Abmessungen.............................., Glassorte..............................
Türfeststellvorrichtung, Ausführung ........................................
Kunststoff-Lüftungsgitter, Abmessungen ..............................
Stahl-Lüftungsgitter, Abmessungen ..............................
liefern
liefern und einbauen
nur einbauen, Lieferung erfolgt bauseits
einschließlich
erforderlicher Nebenarbeiten
Befestigungsmitteln
nach den Einbau- und Montagehinweisen des Herstellers
nach den Richtlinien der VOB
nach den Detail- und Einbauplänen Nr. ...............
nach den Angaben der örtlichen Bauleitung

Material …
Lohn …
EP …
GP ...