Pos. 1 Novoferm Exklusiv-Sicherheitstür NovoSecur RC 2 E-S6, Stahl, einflügelig 

Exklusiv-Sicherheitstür  NovoSecur RC 2 E-S6, aus Stahl, einflügelig, Prüfzeugnis Nr. 45-11/12, einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC 2 (WK2), für den Innen- und Außenbereich

Baurichtmaß (BxH mm): .......... x ..........

Türblatt
ca. 40 mm dick, 3-seitig gefälzt, Blechdicke 0,88 mm

Schwelle
Standard mit unterer Auflaufschwelle

Zarge
Standard-Eckzarge (EZG) mit Dichtungsprofil

Beschlag
2 Konstruktionsbänder, dreidimensional verstellbar, mit Bandsicherung, Leichtmetall-Wechselgarnitur nach DIN 18257 ES 1 ZA mit Kurzschild 72 mm sowie SI- Profilzylinder 63 mm nach DIN 18252 BS (35,5 x 27,5 mm) mit Sicherungsschein und 3 Schlüsseln

Schloss
Mehrfachverriegelung mit PZ-Wechselschloss und zwei Schwenkriegelschlössern

Oberfläche
Türblatt verzinkt und grundiert (pulverbeschichtet) ähnlich RAL 9016
Zarge verzinkt und EC grundiert  ähnlich RAL 7035

Optional:
Türblatt in Sondergrundierung (pulverbeschichtet), 
Zarge verzinkt und EC-grundiert ähnlich RAL 7035
Ausführung: SuperColor
Standardfarben
- RAL 9002, 8014, 8011, 7040, 7035, 7016, 6009, 5011, 3003 
Auslauffarben:
- 3002, 6003 oder  7034 
- nach Wahl …………………………
SuperDekor
Türblatt in strapazierfähige Folienbeschichtung in Ahorn-, Birne-, Kirsche-, Buche natur-, Eiche hell-, Esche weiß- und Nussbaum-Design

Öffnungsrichtung:
- DIN links
- DIN rechts

Sonderausstattungen

Sicherheitstür wie Standard, jedoch
- auch mit Schallschutz 29 dB, bei Vollblatt und absenkbarer Bodendichtung RS1
- auch mit Schallschutz 42 dB mit Spezial-Schalldämmisolierung (nur Inneneinsatz), bei Vollblatt und absenkbarer Bodendichtung RS1
- auch mit Oberblende / Oberlicht (250 – 1500 mm), max. Elementhöhe 3500 mm
Verglasungen
- Rechteckige Normverglasungen, Verglasungsprofile aus verstärktem Aluminium
- eloxiert
- uneloxiert – überstreichbar
-Einbruchhemmende Verglasung DIN EN 356-P6B (16 mm), (B1 nach DIN 52290)
200 x 600 mm 200 x 1300 mm
-Sonderverglasungen bis 1,0 m², 3-seitig, Mindestfriesbreite > 250 mm (mit Antipanikschloss auf Schlossseite > 350 mm), Mindestsockelhöhe > 400 mm

Andere Zargen
- Stahl-Umfassungszarge für Wanddicke……………..mm
- Gegenzarge für Eckzarge für Wanddicke ..............mm
- Zarge 2140 für Leichtbauständerwände MW ….. mm
- Zarge für Porenbetonwände
- Zarge für stumpfen Wandanschluss
- Zarge für Stahlkonstruktion

Schwellen 
- absenkbare Bodendichtung
- Anschlagschwelle BE-2

Andere Schlösser
- anderes Einsteckschloss …………….
- Antipanik-(Wechsel-) Schloss ..........	
- Antipanikfunktion nach DIN EN 179
- Antipanikfunktion nach DIN EN 1125

Andere Türdrücker-Garnituren 
- Drückergarnitur ……………….
- Wechselgarnitur .................
in anderer Ausführung: 
- mit Kurzschild
aus anderem Material: 
- Edelstahl rostfrei
- Leichtmetall
- Antipanik-Drücker/Wechsel-Garnitur ...................
- Wahl-Fabrikat .........................
- Sonstiges ........................

Weitere Ausstattungselemente
- Obentürschließer ..................
- Obentürschließer mit Gleitschiene ............................
- elektrischer Türöffner …………………………….
- Magnetkontakt für Öffnungskontrolle ............................
- Kabelübergang
- Micro-Spion .........................
- Türpuffer ..................................
- Regenleiste………………..
- Sonstiges …………………….

Individuelle Ausstattungsmerkmale: